单一来源采购公告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 成都体育学院2019年信息技术中心硬件维保服务采购项目 | 项目编号 | ZY20190364QT-C |
| 采购方式 | 单一来源 | 行政区划 | 四川省 |
| 公告类型 | 采购公告 | 公告发布时间 | 2019年6月6日 |
| 项目联系人 | 刘女士 | 项目联系电话 | 028-87050033转2013，标书售卖问询电话：028-87050033-0 |
| 采购单位信息 | 采购人 | 成都体育学院 | |
| 联系人和联系方式 | 联系人：刘老师，联系电话：028-85097065 | |
| 联系地址 | 成都市武侯区一环路西一段19号 | |
| 代理机构信息 | 单位名称 | 四川中意招标有限公司 | |
| 联系人和联系方式 | 刘女士，联系电话：028-87050033，传真：028-87050233，电子邮箱：s.c.zyzb@163.com | |
| 联系地址 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615 | |
| 预算金额  （万元） | 采购预算：248533元，采购限价：第一包：127029元，第二包：36504元，第三包：40000元，第四包：16000元，第五包：29000元， | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 拟定的唯一供应商名称及其地址 | 第一包供应商名称：紫光华山科技有限公司，地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层1605室。  第二包供应商名称：戴尔（中国）有限公司，地址：厦门火炬高新区信息光电园金尚路2388号。  第三包供应商名称：锐捷网络股份有限公司，地址：福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼。  第四包供应商名称：新华三技术有限公司，地址：杭州市滨江区长河路466号。  第五包供应商名称：深信服科技股份有限公司，地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋一层。 |
| 售卖时间 | 2019年6月10日至2019年6月14日09:00-16:30（节假日除外）在四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615，四川中意招标有限公司购买。 |
| 开标时间 | 2019年6月26日10时00分（北京时间） |
| 拟采购的货物或者服务的说明 | 详见附件 |
| 其它补充事宜  （即备注） | 1、本采购公告的公告期限为5个工作日；  2、采购预算：248533元，采购限价：第一包：127029元，第二包：36504元，第三包：40000元，第四包：16000元，第五包：29000元， |

附件：

一、采购需求

本项目共计5个包，2019年成都体育学院信息技术中心硬件维保服务各包情况如下：

**第一包：23台惠普服务器、存储维保服务（预算金额：127029元）**

**1．参数**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务器型号 | SN序列号 | 服务器购买时间 | 维保起始时间 | CPU | 内存 | 硬盘 | 备注 |
| 1 | EVA4400 | SGA9440453 | 2009年12月 | 2019年10月23日 |  |  | 24块300GB 15K | EVA4400 |
| 2 | HP DL380G6 | CNG947S09S | 2009年12月 | 2019年10月23日 | 2颗Intel®Xeon®E5530 | 32G | 2块300GB 10K |  |
| 3 | HP BL460c | CNG001S5F6 | 2009年12月 | 2019年10月23日 | 1颗Intel®Xeon®E5530 | 12G | 2块300GB 10K |  |
| 4 | HP BL460c | CNG001S5F7 | 2009年12月 | 2019年10月23日 | 1颗Intel®Xeon®E5530 | 12G | 2块300GB 10K |  |
| 5 | HP BL460c | CNG001S5F8 | 2009年12月 | 2019年10月23日 | 1颗Intel®Xeon®E5530 | 12G | 2块300GB 10K |  |
| 6 | HP BL460c | CNG001S5FB | 2009年12月 | 2019年10月23日 | 1颗Intel®Xeon®E5530 | 12G | 2块146GB 10K |  |
| 7 | HP BL460c | CNG001S5FC | 2009年12月 | 2019年10月23日 | 1颗Intel®Xeon®E5530 | 12G | 2块146GB 10K |  |
| 8 | HP BL460c | CNG001S5FD | 2009年12月 | 2019年10月23日 | 1颗Intel®Xeon®E5530 | 12G | 2块146GB 10K |  |
| 9 | HP SB40c | SGI9420046 | 2009年12月 | 2019年10月23日 |  |  | 4块300GB 10K | 存储 |
| 10 | HP SB40c | SGI9420065 | 2009年12月 | 2019年10月23日 |  |  | 4块300GB 10K | 存储 |
| 11 | HP SB40c | SGI9510028 | 2009年12月 | 2019年10月23日 |  |  | 4块300GB 10K | 存储 |
| 12 | HP BLc 7000 | CNG002S304 | 2009年12月 | 2019年10月23日 |  |  |  | 服务器机箱及光纤存储交换设备 |
| 13 | HP BL870C | SGH5002078 | 2011年2月 | 2019年10月23日 |  |  | 2块146GB 15K | 刀片小机 |
| 14 | HP BL860Ci2 | SGH114X05K | 2011年2月 | 2019年10月23日 |  |  | 2块146GB 15K | 刀片小机 |
| 15 | HP DL380G7 | CNG128TQ2L | 2011年10月 | 2019年10月23日 | 2颗Intel®Xeon®E5649 | 16G | 2块300GB 10K |  |
| 16 | HP DL380G7 | CNG128TPGW | 2011年11月 | 2019年10月23日 | 1颗Intel®Xeon®X5650 | 24G | 8块300GB 10K |  |
| 17 | HP DL388G7 | CNG211TVC6 | 2012年8月 | 2019年10月23日 | 2颗Intel®Xeon®X5660 | 24G | 4块600GB 10K |  |
| 18 | HP DL388G7 | CNG151T3J6 | 2012年8月 | 2019年10月23日 | 2颗Intel®Xeon®X5660 | 24G | 4块600GB 10K |  |
| 19 | HP DC MSA | 2S6026b358 | 2009年12月 | 2019年10月23日 |  |  | 5块1TB 7.2K | 存储 |
| 20 | HP DL 580 G7 | CN741704NT | 2014年6月 | 2019年7月15日 | 2颗Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4820 @ 2.00GHz | 32G | 4块600GB 10K |  |
| 21 | HP DL 580 G7 | CN7417070C | 2014年6月 | 2019年7月15日 | 2颗Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4820 @ 2.00GHz | 32G | 4块600GB 10K |  |
| 22 | HP  P2000 G3 | 2S6244B027、CN8238N432、  CN8238N222 | 2012年11月 | 2019年11月24日 |  |  | 6块  2TB  7.2k | 磁盘柜、双控存储器 |
| 23 | HP  DL388 Gen9 | CN75300FRP | 2016年 | 2020年5月2日 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v3 @ 1.90GHz | 16G | 2块SAS  300G  10K |  |

**2．服务要求**

1、维保服务范围：以上23台惠普服务器、存储整机维保；

2、维保服务响应时间：提供7\*24小时技术支持服务，4小时现场响应；

3、维保服务方式：提供7\*24\*4小时现场技术支持服务，若我方以上设备硬件出现故障，为保障设备尽快恢复正常运行，中标供应商须按照7\*24\*4小时现场技术支持服务的要求对故障设备进行维修维护；

4、维保服务标准：更换故障部件必须提供原厂配件并且与原机部件型号一致；

5、维保服务期限：1年（该项目中所有设备上一次维保服务结束后一年）；

6、验收标准：以在H3C官网查询到以上23台惠普服务器、存储的维保信息即算验收通过。

**3．商务要求**

该项目须由原厂商提供服务，若投标供应商为非原厂商，投标供应商在投标时须提供原厂商针对本项目的授权书原件和原厂商服务承诺函原件。

**4、拟供应商名称**：紫光华山科技有限公司

**第二包：6台戴尔服务器、存储维保服务（预算金额：36504元）**

**1．参数**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务器型号 | SN序列号 | 服务器购买时间 | 维保起始时间 | CPU | 内存 | 硬盘 | 备注 |
| 1 | DELL PowerEdge R720 | ST:FFSBZX1 快速服务代码： 33606316693 | 2013年5月24日 | 2019年9月20日 | 2颗英特尔®至强®处理器E5-2630 | 24G | 4块300GB 10k | 官方网站只查询到2块硬盘，但该服务器购置时配备4块硬盘 |
| 2 | DELL PowerEdge R720 | ST:4QVHZX1 快速服务代码： 10332157717 | 2013年5月27日 | 2019年9月20日 | 2颗英特尔®至强®处理器E5-2630 | 24G | 4块300GB 10k |  |
| 3 | PowerVault  MD3620f | ST:HZSJZZ1 EXP SVC code： 39169578205 | 2013年11月28日 | 2019年9月20日 |  |  | 15块900GB 10k | 存储 |
| 4 | DELL PowerEdge R910 | ST:6YYW4Y1 快速服务代码： 151751503345 | 2013年6月30日 | 2019年9月20日 | 4颗Intel®Xeon® CPU E7-4830 | 32G | 4块300GB 10k |  |
| 5 | DELL PowerEdge R910 | ST:93KW4Y1 快速服务代码： 19807531273 | 2013年6月29日 | 2019年9月20日 | 4颗Intel®Xeon® CPU E7-4830 | 32G | 4块300GB 10k |  |
| 6 | DELL PowerEdge R910 | ST:DX9Q4Y1 快速服务代码： 30309890185 | 2013年6月30日 | 2019年9月20日 | 4颗Intel®Xeon® CPU E7-4830 | 32G | 4块300GB 10k |  |

**2．服务要求**

1、维保服务范围：以上6台戴尔服务器、存储整机维保；

2、维保服务响应时间：提供7\*24小时技术支持服务，4小时现场响应；

3、维保服务方式：提供7\*24\*4小时现场技术支持服务，若我方以上设备硬件出现故障，为保障设备尽快恢复正常运行，中标供应商须按照7\*24\*4小时现场技术支持服务的要求对故障设备进行维修维护；

4、维保服务标准：更换故障部件必须提供原厂配件并且与原机部件型号一致；

5、维保服务期限：1年（该项目中所有设备上一次维保服务结束后一年）；

6、验收标准：以在戴尔官网查询到以上6台戴尔服务器、存储的维保信息即算验收通过。

**3．商务要求**

该项目须由原厂商提供服务，若投标供应商为非原厂商，投标供应商在投标时须提供原厂商针对本项目的授权书原件和原厂商服务承诺函原件。

**4．拟供应商名称**：戴尔（中国）有限公司

**第三包：锐捷核心网络设备维保服务（预算金额：40000元）**

**1．参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **硬件产品型号** | **数量** |
| 1 | S12010-Iseries | 2 |
| 2 | M12000-CM III | 2 |
| 3 | M12000-16XS-DA | 2 |
| 4 | M12000-02XFP24SFP/12GT-EA | 2 |
| 5 | RG-PA1200I | 4 |
| 6 | RG-PA1200E | 3 |
| 7 | S8610-Chassis | 3 |
| 8 | M8600-24SFP/12GT-EC | 1 |
| 9 | M8610-CM II | 3 |
| 10 | M8600-02XFP24SFP/12GT-EC | 3 |
| 11 | M8600-08XFP | 3 |
| 12 | RG-WALL 1600-EA | 1 |

**2．服务要求**

1、维保服务范围：“**（三）锐捷核心网络设备维保服务1.参数**”中所有锐捷核心网络设备维保；

2、服务产品名称：RG-MAbase标准维保服务；

3、PE100标准保修服务：设备保修服务一年（该项目中所有设备上一次维保服务结束后一年）；

4、RG-PR509NBD备件先行服务：5×9×NBD发出的快速备件先行支持，5×9×3个工作日内到达；

5、RG-OS509NBD现场有限响应服务：5×9×NBD出发（5\*9\*3个工作日内到达）的现场有限支持服务。服务内容为：现场故障诊断及故障排除服务；（不含同级别备件先行）

**3．商务要求**

该项目须由原厂商提供服务，若投标供应商为非原厂商，投标供应商在投标时须提供原厂商针对本项目的授权书原件和原厂商服务承诺函原件。

**4．拟供应商名称**：锐捷网络股份有限公司

**第四包：H3C S7500交换机维保服务（预算金额：16000元）**

**1．参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品BOM | 设备类型 | 产品描述 | 产品设备条码 | 服务数量 |
| 1 | 0231A73K | LSQM1SRPB0 | H3C S7500E Salience VI 交换路由引擎 | 210231A73KB11B000231 | 1 |
| 2 | 0231A76S | LSQM1GP24SC0 | H3C S7500E 4 端口千兆/百兆以太网光接口模块（SFP，LC） | 210231A76SB11C000384 | 1 |
| 3 | 0231A79N | LSQM1AC1400 | H3C 交流电源模块，1400W | 210231A79NX11C000606 | 1 |
| 4 | 0231A79N | LSQM1AC1400 | H3C 交流电源模块，1400W | 210231A79NX11C000601 | 1 |
| 5 | 0235A27S | LS-7506E-V | H3C S7500E-V 以太网交换主机 | 210235A27SX11B000027 | 1 |

**2．服务要求**

1、维保服务范围：“**（四）****H3C S7500交换机维保服务1.参数**”中所有设备维保；

2、维保服务期限：1年（该项目中所有设备上一次维保服务结束后一年）；

3、远程技术支持服务：7X24小时受理，实时响应；

4、快速备件先行更换服务：具体服务时间为8: 00-18：00) 7X24X4 (服务级别)；

5、软件支持服务：提供维护性软件版本；

6、在线支持服务：提供网站与论坛VIP帐号；

7、现场技术支持服务：7X24X4小时响应，若我方H3C硬件设备出现故障，为保障网络尽快恢复，乙方必须在2小时内用原厂设备替换，待备件到后再进行维修和恢复；

8、重要时刻专人值守服务：重要时刻，如软件版本升级、网络割接、关键时刻保障等，提供专家现场驻守；

9、网络督导服务：对现有网络进行规划和调整时提供督导服务；

10、验收标准：以在H3C官网查询到H3C S7500交换机的维保信息即算验收通过。

**3．商务要求**

该项目须由原厂商提供服务，若投标供应商为非原厂商，投标供应商在投标时须提供原厂商针对本项目的授权书原件和原厂商服务承诺函原件。

**4．拟供应商名称**：新华三技术有限公司

**第五包：深信服下一代防火墙维保服务（预算金额：29000元）**

**1．参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备型号 | 产品描述 | 序列号 | 数量 |
| 1 | 深信服下一代防火墙AF-1820 | 产品质保 | 7773RCA5DRREDB5A | 1 |
| 2 | 深信服下一代防火墙AF-1820 | 软件升级 | 7773RCA5DRREDB5A | 1 |
| 3 | 深信服下一代防火墙AF-1820 | 最新威胁防护规则库（含URL/应用识别库、安全规则库/病毒库） | 7773RCA5DRREDB5A | 1 |

**2．服务要求**

1、维保服务范围：“**（六）深信服下一代防火墙维保服务1.参数**”中所有深信服下一代防火墙设备维保。

2、可以通过SANGFOR技术支持中心获得每天24小时×每周7天的热线电话技术支持（包括法定节假日）。

3、可以通过SANGFOR技术支持中心获得每天9小时×每周6天的远程调试服务。

4、提供硬件设备同等功能软件版本更新、升级，以及该软件版本配套的文档资料、用户手册。升级后用户将享有新版本软件的使用权利。

5、当客户原设备出现故障无法使用时，sangfor可提供不低于原使用产品型号的备机进行替换保障。

6、提供现场产品技术使用支持、问题处理服务。

7、维保服务期限：1年（该项目中所有设备上一次维保服务结束后一年）。

**3．商务要求**

该项目须由原厂商提供服务，若投标供应商为非原厂商，投标供应商在投标时须提供原厂商针对本项目的授权书原件和原厂商服务承诺函原件。

**4．**拟供应商名称：深信服科技股份有限公司

**二、商务要求**

1、服务时间：详见技术参数中，合同签订时明确约定。

2、履行地点：采购人指定地点。

3、资金支付: 服务期满时，采购人在收到各包成交供应商提供的全额正规发票以及验收报告等凭证资料起30日内，一次性支付合同金额。